**君集环境科技股份有限公司**

**设备升级改造项目起重设备采购招标文件**

**招标编号： JJHJ20250331**

**项目名称：设备升级改造项目起重设备采购**

**编 制：巴锐**

**审 核：**

**会 签：**

一、招标需知

1.项目名称：设备升级改造项目起重设备采购。

2.招标内容：起重设备。

3.项目地点：潜江市。

4.招标文件出售时间地点及相关费用

出售时间：2025 年4月 1日。

标 书 费：300元。

投标保证金：10000元（中标后转为履约保证金，合同执行完毕无息退还）。

标书费、投标保证金缴纳帐户（打款时注明项目名称）：

公司名称：君集环境科技股份有限公司 开户行：汉口银行水果湖支行

帐号：001011000138111 税号：914201005879627186

5.投标截止时间及开标时间、地点

投标截止时间（开标时间）：2025年4月3日9:30时。

开标地点：君集环境科技股份有限公司。

标书发送邮箱：jjczb@junji.net.cn；

商务答疑：巴锐15172500624。

二、招标范围

1.商务要求

 **供应商必须具有起重设备安装工程专业承包资质，**

货期：20个日历日，

付款方式：合同签订后预付30%，货物到达现场安装完成且验收合格后支付65%，剩余5%作为质保金在质保期结束后支付。

质保期：质保期自甲方与业主安装调试验收合格后12个月。

2.技术要求

各投标单位按照我方提供的清单；技术答疑：危文科15527022884。

三、报价单

1、报价单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 数量（批） | 总价（元） | 备注 | 备注 |
| 起重设备 | 符合本招标文件的供货质量控制标准的设备采购要求 | 1 |  |  | 清单见分项报价表 |
| 报价金额：人民币（大写 ） 元整（小写：￥ 元） |
| 供 货 期 |  个日历日 |
| 优惠条款 |  |
| 说 明 | 备注：报价应该包含货物价款、运费、甲方现场**卸货费、原设备拆除、现场安装调试**、质检（自检）、**当地质监部门备案（如有）**、管理、税费（ %增值税专用发票）等一切费用。 |
| **付款是否有偏离** |  |
| **技术要求是否有偏离** |  |

2、分项报价表（没有分项报价，报价单无效）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 | 地址 |
| 1 | 电动单梁悬挂起重机 | LX3T-8M H=6M | 1 | 套 |  |  | **配套遥控器** | 城南 |
| 2 | 工字钢 | 25A | 2 | 根 |  |  | 新风机泵房 | 城南 |
| 3 | 固定龙门架 | 2T-8M H=6M | 1 | 套 |  |  | 一期回流泵房、含电动葫芦；整体更换，**配套遥控器** | 城南 |
| 4 | 电动葫芦 | CD1T-9M | 2 | 套 |  |  | 配备不锈钢钢丝绳，**配套遥控器** | 城南 |
| 5 | 电动葫芦 | CD1T-12M | 1 | 套 |  |  | 配备不锈钢钢丝绳，**配套遥控器** | 城南 |
| 6 | 电动葫芦 | CD2T-9M | 2 | 套 |  |  | 配备不锈钢钢丝绳，**配套遥控器** | 城南 |
| 7 | 电动葫芦 | CD2T-12M | 2 | 套 |  |  | 配备不锈钢钢丝绳，**配套遥控器** | 城南 |
| 8 | 防爆电动葫芦 | CD5T-6M | 1 | 套 |  |  | 配备不锈钢钢丝绳，**配套遥控器** | 城南 |
| 9 | 电动葫芦 | CD5T-6M | 1 | 套 |  |  | 配备不锈钢钢丝绳，**配套遥控器** | 城南 |
| 10 | 龙门吊防腐（打磨、除锈、油漆） | 一底2面漆 | 1 | 台 |  |  | 膜池行车 | 城南 |
| 11 | 防雨罩 |  | 3 | 套 |  |  |  | 城南 |
| 12 | 电动葫芦 | CD1T-9M | 2 | 套 |  |  | 配备不锈钢钢丝绳**，配套遥控器** | 城北 |
| 13 | 电动葫芦 | CD3T-6M | 1 | 套 |  |  | 配备不锈钢钢丝绳**，配套遥控器** | 城北 |
| 14 | 电动葫芦 | CD3T-9M | 2 | 套 |  |  | 配备不锈钢钢丝绳**，配套遥控器** | 城北 |
| 15 | 电动葫芦 | CD3T-18M | 1 | 套 |  |  | 配备不锈钢钢丝绳**，配套遥控器** | 城北 |
| 16 | 电动葫芦 | CD5T-9M | 1 | 套 |  |  | 配备不锈钢钢丝绳**，配套遥控器** | 城北 |
| 17 | 龙门吊防腐（打磨、除锈、油漆） | 一底2面漆 | 1 | 台 |  |  | 城北室外龙门吊（膜池） | 城北 |
| 18 | 电缆线(带线盘) | 3\*6+1\*2² | 70 | 米 |  |  | 城北室外龙门吊现主电源方式为滑线裸露在外、下雨天容易短路、打火、容易发生安全事故。现将主电源龙门吊改造为不锈钢钢丝绳软电缆运行方式、外加波纹护套软管、延长电缆线使用寿命 | 城北 |
| 19 | 不锈钢钢丝绳 | 直径10 | 50 | 米 |  |  |
| 20 | 波纹软管 |  | 70 | 米 |  |  |
| 21 | 槽钢 |  | 2 | 米 |  |  |
| 合计 |  |

含**甲方现场卸货、原设备拆除、安装等全部费用（如有必要包括当地质监部门备案等）**

3、技术方案**（没有技术方案，报价单无效）**

提交方案（业绩、实施方案等）。