**嵊州市君集污水深度处理有限公司**

**应急车间维修改造工程采购招标文件**

**招标编号：SZJJ20250523**

**项目名称：应急车间维修改造工程**

**编 制：巴锐**

**审 核：**

**会 签：**

一、招标需知

1.招标名称：应急车间维修改造工程。

2.招标内容：维修改造工程。

3.招标文件出售时间地点及相关费用

出售时间：2025 年 5 月 23 日

招标文件售价： 200 元（售后不退，不提供发票）

投标保证金： 贰万元整（未中标单位，定标后5日内无息退还；中标单位投标保证金转为履约保证金，合同执行完成后无息退还），投标人应在投标截止日前一天将投标保证金汇至招标人指定账户

投标保证金缴纳帐户：

公司名称：嵊州市君集污水深度处理有限公司

开户行：建设银行嵊州罗星支行

帐号：33001656552053005965

税 号：91330683307421467B

4.投标截止时间及开标时间、地点

投标截止时间（开标时间）：2025 年 5 月 29 日 9：30 时

标书发送地址：武汉东湖新技术开发区光谷大道41号现代·国际设计城一期1栋27层

联系人：巴锐15172500624

项目所在地：浙江省嵊州市仙岩镇严坑村

二、招标范围

1、商务要求：

付款方式：工程验收合格、据实结算完成，且收到全额增值税发票后，甲方付至结算价的97%，剩余3%为质保金满1年后付清。工期：60个日历日

**拦标价：1015178.00元**

合同结算：本工程以甲方审定的造价或甲方委派的第三方机构审定价格（由甲方确定是否聘请）为最终结算造价。针对第三方机构造价咨询服务费用按照如下方式承担：基本收费由甲方承担，追加收费部分由甲方和乙方共同承担（甲方承担：审减额在送审金额7%以内部分；乙方承担：审减额超过送审金额7%

以上部分）。

1. 技术要求：
2. 拆除的钢结构材料按照甲方要求摆放整齐，由甲方处理，乙方不得自行处理。
3. 相关作业人员必须持证上岗，如：焊工、电工、高空作业人员等。

3、满足工程量清单要求。

三、报价单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **工程量明细** | **数量** | **总价** | **备注** |
| 应急车间维修改造工程 | 见附件 | 1项 |  | **材料+施工** |
| 报价金额：人民币（大写 ） 元整（小写：￥ 元） |
| 图纸、清单范围外按照浙江省定额计价，税前下浮 %**（材料+施工）** |
| 工 期 |  日历日 |
| 税 费 |  %增值税 |
| 优惠条款 |  |
| 说 明 |  |
| 技术商务偏离 |  |

工程量清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 钢支撑、钢墙架拆除 | 1.构件名称:屋面C型檩条拆除2.拆除C型檩条整理成堆放置现场 | t | 14.12 |  |  |  |
| 2 | 钢檩条 | 1.名称:屋面镀锌C型檩条2.钢材品种、规格:C220\*75\*20\*2.7 | t | 14.12 |  |  |  |
| 3 | 屋面板拆除 | 1.屋面原压型钢板拆除及包边拆除2.拆除屋面板整理成堆放置现场 | m2 | 1824.49 |  |  |  |
| 4 | 型材屋面 | 1.名称:屋面压型钢板及包边安装2.型材品种、规格:0.5mmHV-470 | m2 | 1824.49 |  |  |  |
| 5 | 屋面天沟拆除及安装 | 1.拆除原有旧天沟2.将拆除的构件整理成堆放置现场3.安装新天沟，采用304不锈钢材质1.2mm厚 | m2 | 186.24 |  |  |  |
| 6 | 管道拆除及安装 | 1.屋面旧排水管拆除2.重新安装新排水管3.新管道材质Φ110PVC | m | 334.6 |  |  |  |
| 7 | 钢支撑、钢墙架拆除 | 1.构件名称:雨蓬内部C型钢拆除2.拆除C型檩条整理成堆放置现场 | t | 0.263 |  |  |  |
| 8 | 钢檩条 | 1.名称:雨蓬内部C型钢安装2.钢材品种、规格:C180\*70\*20\*2.3 | t | 0.263 |  |  |  |
| 9 | 屋面板拆除 | 1.雨蓬原压型钢板拆除及包边拆除2.拆除雨蓬板整理成堆放置现场 | m2 | 42.56 |  |  |  |
| 10 | 型材屋面 | 1.名称:雨蓬压型钢板及包边安装2.型材品种、规格:0.5mmHV-470 | m2 | 42.56 |  |  |  |
| 11 | 其他金属构件拆除 | 1.名称:屋面檩条连接固定板拆除2.拆除的构件整理成堆放置现场 | t | 0.5 |  |  |  |
| 12 | 零星钢构件 | 1.名称:屋面檩条连接固定板2.构件制作、除锈、刷防腐油漆（防锈底漆一遍，环氧富锌面漆二遍）3.新制作的构件现场安装4.规格:6mm厚钢板 | t | 0.5 |  |  |  |
| 13 | 其他金属构件拆除 | 1.名称:屋面隅撑拆除2.拆除的构件整理成堆放置现场 | t | 0.294 |  |  |  |
| 14 | 零星钢构件 | 1.名称:屋面新隅撑安装2.构件制作、除锈、刷防腐油漆（防锈底漆一遍，环氧富锌面漆二遍）3.新制作的构件现场安装4.规格:L50\*5角钢 | t | 0.294 |  |  |  |
| 15 | 其他金属构件拆除 | 1.名称:屋面系杆拆除2.拆除的构件整理成堆放置现场 | t | 1.423 |  |  |  |
| 16 | 零星钢构件 | 1.名称:屋面新系杆安装2.构件制作、除锈、刷防腐油漆（防锈底漆一遍，环氧富锌面漆二遍）3.新制作的构件现场安装4.规格:Φ114\*3.0 | t | 1.423 |  |  |  |
| 17 | 其他金属构件拆除 | 1.名称:屋面水平支撑SC-1拆除2.拆除的构件整理成堆放置现场 | t | 0.496 |  |  |  |
| 18 | 零星钢构件 | 1.名称:屋面新水平支撑SC-1安装2.构件制作、除锈、刷防腐油漆（防锈底漆一遍，环氧富锌面漆二遍）3.新制作的构件现场安装4.规格:Φ20圆钢 | t | 0.496 |  |  |  |
| 19 | 屋面花篮螺栓拆除 | 1.名称:屋面花篮螺栓拆除2.拆除的构件整理成堆放置现场 | 套 | 48 |  |  |  |
| 20 | 高强螺栓 | 1.名称:屋面安装新花篮螺栓2.规格:详见设计图纸 | 套 | 48 |  |  |  |
| 21 | 其他金属构件拆除 | 1.名称:屋面斜拉杆XLG拆除2.拆除的构件整理成堆放置现场 | t | 0.394 |  |  |  |
| 22 | 零星钢构件 | 1.名称:屋面新斜拉杆XLG安装2.构件制作、除锈、刷防腐油漆（防锈底漆一遍，环氧富锌面漆二遍）3.新制作的构件现场安装4.规格:Φ12圆钢 | t | 0.394 |  |  |  |
| 23 | 其他金属构件拆除 | 1.名称:屋面直拉杆拆除2.拆除的构件整理成堆放置现场 | t | 0.239 |  |  |  |
| 24 | 零星钢构件 | 1.名称:屋面新直拉杆LG安装2.构件制作、除锈、刷防腐油漆（防锈底漆一遍，环氧富锌面漆二遍）3.新制作的构件现场安装4.规格:Φ12圆钢 | t | 0.239 |  |  |  |
| 25 | 其他金属构件拆除 | 1.名称:屋面压杆拆除2.拆除的构件整理成堆放置现场 | t | 0.588 |  |  |  |
| 26 | 零星钢构件 | 1.名称:屋面新压杆CG安装2.构件制作、除锈、刷防腐油漆（防锈底漆一遍，环氧富锌面漆二遍）3.新制作的构件现场安装4.规格:Φ12圆钢（外套Φ32\*2.0钢管） | t | 0.588 |  |  |  |
| 27 | 其他金属构件拆除 | 1.名称:屋面封边角钢拆除2.拆除的构件整理成堆放置现场 | t | 0.852 |  |  |  |
| 28 | 零星钢构件 | 1.名称:屋面新封边角钢安装2.构件制作、除锈、刷防腐油漆（防锈底漆一遍，环氧富锌面漆二遍）3.新制作的构件现场安装4.规格:L50\*5角钢 | t | 0.852 |  |  |  |
| 29 | 综合脚手架 | 1.脚手架搭拆 | m2 | 1589.99 |  |  |  |
| 30 | 垂直运输 | 1.垂直运输 | m2 | 1589.99 |  |  |  |
| 31 | 钢支撑、钢墙架拆除 | 1.构件名称:墙面C型檩条拆除2.拆除C型檩条整理成堆放置现场 | t | 13.761 |  |  |  |
| 32 | 钢檩条 | 1.名称:墙面镀锌C型檩条（墙面檩条、门柱C型钢及窗户四周C型钢等）2.钢材品种、规格:C180\*70\*20\*2.7 | t | 13.761 |  |  |  |
| 33 | 压型钢板墙面板拆除 | 1.墙面压型钢板拆除及包边拆除2.拆除屋面板整理成堆放置现场 | m2 | 1583.76 |  |  |  |
| 34 | 钢板墙板 | 1.名称:墙面压型钢板及包边安装2.型材品种、规格:0.5mmHV-820 | m2 | 1583.76 |  |  |  |
| 35 | 金属门窗拆除 | 1.名称:拆除铝合金电动卷帘门2.尺寸:4000mm\*4000mm3.其他:含电机拆除 | m2 | 32 |  |  |  |
| 36 | 金属卷帘（闸）门 | 1.铝合金电动卷帘门2.规格:4000mm\*4000mm3.带电机 | m2 | 32 |  |  |  |
| 37 | 金属门窗拆除 | 1.名称:铝合金窗拆除（含铝合金固定窗及铝合金推拉窗）2.规格:3000mm\*1800mm,91625mm\*1200mm及14000mm\*1200mm | m2 | 415.5 |  |  |  |
| 38 | 金属窗 | 1.名称:铝合金固定窗2.玻璃厚度:5mm3.单层玻璃 | m2 | 253.5 |  |  |  |
| 39 | 金属窗 | 1.名称:铝合金推拉窗2.玻璃厚度:5mm3.单层玻璃 | m2 | 162 |  |  |  |
| 40 | 其他金属构件拆除 | 1.名称:墙面檩条连接固定板拆除2.拆除的构件整理成堆放置现场 | t | 0.331 |  |  |  |
| 41 | 零星钢构件 | 1.名称:墙面檩条连接固定板2.构件制作、除锈、刷防腐油漆（防锈底漆一遍，环氧富锌面漆二遍）3.新制作的构件现场安装 | t | 0.331 |  |  |  |
| 42 | 其他金属构件拆除 | 1.名称:墙面斜拉杆XLG拆除2.拆除的构件整理成堆放置现场 | t | 0.318 |  |  |  |
| 43 | 零星钢构件 | 1.名称:墙面新斜拉杆XLG安装2.构件制作、除锈、刷防腐油漆（防锈底漆一遍，环氧富锌面漆二遍）3.新制作的构件现场安装4.规格:Φ12圆钢 | t | 0.318 |  |  |  |
| 44 | 其他金属构件拆除 | 1.名称:墙面直拉杆拆除2.拆除的构件整理成堆放置现场 | t | 0.216 |  |  |  |
| 45 | 零星钢构件 | 1.名称:墙面新直拉杆LG安装2.构件制作、除锈、刷防腐油漆（防锈底漆一遍，环氧富锌面漆二遍）3.新制作的构件现场安装4.规格:Φ12圆钢 | t | 0.216 |  |  |  |
| 46 | 其他金属构件拆除 | 1.名称:墙面压杆拆除2.拆除的构件整理成堆放置现场 | t | 0.284 |  |  |  |
| 47 | 零星钢构件 | 1.名称:墙面新压杆CG安装2.构件制作、除锈、刷防腐油漆（防锈底漆一遍，环氧富锌面漆二遍）3.新制作的构件现场安装4.规格:Φ12圆钢（外套Φ32\*2.0钢管） | t | 0.284 |  |  |  |
| 48 | 其他金属构件拆除 | 1.名称:墙面封边角钢拆除2.拆除的构件整理成堆放置现场 | t | 0.137 |  |  |  |
| 49 | 零星钢构件 | 1.名称:墙面新封边角钢安装2.构件制作、除锈、刷防腐油漆（防锈底漆一遍，环氧富锌面漆二遍）3.新制作的构件现场安装4.规格:L50\*5角钢 | t | 0.137 |  |  |  |
| 50 | 其他金属构件拆除 | 1.名称:外墙爬梯拆除2.拆除的构件整理成堆放置现场 | t | 0.125 |  |  |  |
| 51 | 零星钢构件 | 1.名称:外墙新爬梯制作安装2.新制作的构件现场安装3.规格:详见设计图纸4.材质:镀锌 | t | 0.125 |  |  |  |
| 52 | 零星人工 | 1.名称:现场零星用工2.工程量暂估 | 工日 | 40 |  |  |  |
| 53 | 25T吊车 | 1.名称:25T吊车2.工程量暂估 | 台班 | 6 |  |  |  |
| 54 | 4.5T叉车 | 1.名称:4.5T叉车2.工程量暂估 | 台班 | 6 |  |  |  |
| 55 | 立面抹灰层拆除 | 1.名称:墙面抹灰铲除 | m2 | 304.99 |  |  |  |
| 56 | 墙面一般抹灰 | 1.名称:内墙水泥砂浆抹灰 | m2 | 152.5 |  |  |  |
| 57 | 墙面一般抹灰 | 1.名称:外墙水泥砂浆抹灰 | m2 | 152.5 |  |  |  |
| 58 | 铲除涂料面 | 1.名称:铲除墙面涂料 | m2 | 609.98 |  |  |  |
| 59 | 满刮腻子 | 1.名称:抹灰面满刮腻子二遍 | m2 | 654.96 |  |  |  |