**君集环境科技股份有限公司**

 **移动危化品库 采购招标文件**

**招标编号： JJHJ20250813**

**项目名称： 锌溴液流电池隔膜研发项目**

**编 制：**

**审 核：**

**会 签：**

一、招标需知

1.招标名称： 锌溴液流电池隔膜研发 项目。

2.招标内容： 移动危化库采购 。

3.招标文件出售时间地点及相关费用

出售时间：2025 年 8 月 13 日

招标文件售价： 200 元（售后不退，不提供发票）

投标保证金： 5000 元整，投标人应在投标截止日前一天将投标保证金汇至招标人指定账户（未中标的，投标保证金5天内无息退还；中标的投标保证金转为履约保证金，产品交付验收合格后无息退还）

投标保证金缴纳帐户：

公司名称：君集环境科技股份有限公司 开户行：汉口银行水果湖支行

帐号：001011000138111 税 号：914201005879627186

4.投标截止时间及开标时间、地点

投标截止时间（开标时间）：2025年 8 月 18 日 AM10:00 时

地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道41号现代国际设计城一期1幢27层

**邮箱（电子投标）：jjczb@junji.net.cn**

项目所在地（收货地址）： 湖北省潜江市总口区

二、招标范围

1.商务要求

工期： 10 个日历日。

付款方式：合同生效后甲方预付30%；全部货物送到现场安装验收合格后，甲方付总价款的60%；剩余10%为质保金满1年付清；乙方应在甲方付第二笔款之前开具并提供全额13%增值税专用发票。

2.供货要求

见附件。

1. 技术要求

1.见附件一。

四、报价单

**1.报价单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **名称** | **规格** | **总价（元）** |
| 移动危化品库 | 符合本招标文件的供货质量控制标准的设备采购要求 |  |
| 报价金额：人民币（大写） 元整（小写：￥ 元） |
| 供 货 期 |  天 |
| 优惠条款 |  |
| 说 明 | 报价应该包含货物价款、运费、指导安装调试、质检（自检）、管理、保险、税费**（ %增值税专用发票）**等一切费用中标后，中标单位提供土建基础、预埋结构等图纸以及远程指导安装等；电由招标单位负责实施 |
| 技术偏离 |  |
| 商务偏离 |  |

**2.分项报价表（没有分项报价，报价单无效）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **系统** | **名称** | **规格要求** | **数量** | **单价****（元）** | **总价（元）** | **备注** |
| 1 | 主体结构 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 防爆供电系统 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 防爆照明系统 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 防爆通风排风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 灭火系统 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 防爆检测报警系统 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** |  |

五、技术方案

附件一：技术要求

|  |
| --- |
| 移动危化品库清单 |
| 序号 | 系统 | 名称 | 描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1  | 主体结构 | 箱壳结构 | 外形:6000\*3000\*3000 油漆：外部漆膜总厚度应不低于200μm，外侧底部使用厚浆沥青漆防腐处理2遍 | 台 | 1  |  |
| 抗爆阀 | 外部尺寸：200\*200（mm） | 个 | 3  |  |
| 抗爆门 | 外部尺寸：1500\*2100（mm） | 扇 | 1  |  |
| MCT | MCT | 套 | 3  |  |
| 防火岩棉 | 50mm，120Kg/m3 | 套 | 1  |  |
| 抗爆板 | 1200\*2400\*6 | 套 | 1  |  |
| 泄爆天窗 | 泄压面积应满足《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014第3.6.4条的要求 | 批 | 1  |  |
| 2  | 防爆供电系统 | 防爆配电箱 | 防爆控制配电箱含防爆合格证 | 套 | 1  |  |
| 防爆接线盒 |  | 套 | 1  |  |
| 电缆、配件 |  | 套 | 1  |  |
| 3  | 防爆照明系统 | 防爆照明灯 | 防爆照明灯 额定功率<60W；工作电源为AC220~240V；防护等级不低于IP55， LED光源 | 套 | 1  |  |
| 防爆应急照明灯 | 防爆照明应急灯 额定功率<60W；工作电源为AC220~240V；防护等级不低于IP55， LED光源，备用照明电池工作＞90min | 套 | 2  |  |
| 防爆应急逃 | 含防爆合格证 | 套 | 1  |  |
| 4  | 防爆通风排风系统 | 空调 | 防爆空调 | 套 | 1  |  |
| 通风扇 | 通风量：6次/h换气， 一备一用， | 套 | 2  |  |
| 5  | 灭火系统 | 灭火器 | 手持式灭火器，干粉灭火器，配灭火器箱 | 套 | 2  |  |
| 6  | 防爆检测报警系统 | 温湿度传感 |  | 套 | 1  |  |
| 烟感 |  | 套 | 2  |  |
| 防爆气体探 |  | 套 | 1  |  |
| 防爆声光报 |  | 套 | 2  |  |
| 防爆摄像头 |  | 套 | 1  |  |
| 7  | 其他 | 防雷系统 | 接闪器 | 套 | 1  |  |
| 防静电系统 | 静电释放球 | 套 | 1  |  |

**备注：投标方可以根据实际情况进行技术调整**

