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	序号
	产品
名称
	生产厂家
	规格型号
	技术参数
	数量
	能耗参数
	购入
日期
	存放地点
	备注

	1
	磁悬浮风机
	山东天瑞重工有限公司
	TR11008
	风量：70m3/min，
出口生压：68.6kpa，功率：110KW
	1台
	876000W‧h（按一年运行365天，一天运行24小时计算）
	2019年10月
	湖北潜江
	包含出口柔性接头、逆止阀、进出口压力传感器、温度传感器、放空阀、过滤棉、过滤器等配件。

	2
	空浮
风机
	石家庄金士顿轴承科技有限公司
	JSD/GF125-0.8
	风量：70m3/min，
出口生压：68.6kpa，
	1台
	786240kW‧h（按一年运行365天，一天运行24小时计算）
	2019年10月
	湖北潜江
	包含进出口消声器、出口阀、温度传感器、压力传感器、放空阀、安全阀、波纹管、滤芯、滤棉等配件。



