**嵊州市君集污水深度处理有限公司**

**板框清洗架 采购招标文件**

**招标编号：JJHJ20250327**

**项目名称：嵊州君集板框清洗架采购项目**

**编 制：**

**审 核：**

**会 签：**

一、招标需知

1.招标名称： 嵊州君集板框清洗架采购项目 。

2.招标内容： 板框清洗架采购 。

3.招标文件出售时间地点及相关费用

出售时间：2025 年 3 月 27 日

招标文件售价： 200元（售后不退，不提供发票）

投标保证金： 5000 元整，投标人应在投标截止日前一天将投标保证金汇至招标人指定账户（未中标的5天内无息退还；中标后该投标保证金转为履约保证金，设备验收合格后无息退还）

投标保证金缴纳帐户：

公司名称：嵊州市君集污水深度处理有限公司 开户行：嵊州市建设银行罗星支行

帐号：33001656552053005965 税 号：91330683307421467B

4.投标截止时间及开标时间、地点

投标截止时间（开标时间）：2025年 4 月 3 日 9 时

地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道41号现代国际设计城一期1幢27层

项目所在地：绍兴市嵊州市

**标书发送地址：jjczb@junji.net.cn（电子投标）**

5.联系方式

联 系 人： 张家轩 联系电话： 15971493231

 （技术）： 刘卫勇 联系电话： 13419657595

二、招标范围

1.商务要求

货期：合同签订后一个月。

付款方式：预付30%，货到现场经安装调试验收合格后支付至95%，质保期（安装调试验收合格后18个月）结束后支付剩余5%，供方应在需方支付第二笔货款之前开具并提供全额增值税专用发票。

**本次招标先评审技术标，技术标评审合格，再密封和评审商务标（交标书费、投标保证金、密封商务标书）**。

2.技术要求

见附件一以及经评审合格的技术方案。

1. 技术要求

详见附件一及图纸。

四、报价单

**1.报价单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 技术要求 | 数量（套） | 总价（元） | 备注 |
| 板框清洗架 | 附件一（设备编号B5、C2、C4） | 1 |  | 清单见分项报价表 |
| 报价金额：人民币（大写 ） 元整（小写：￥ 元） |
| 供 货 期 |  |
| 优惠条款 |  |
| 说 明 | 备注：报价应该包含货物价款、运费、**旧板框清洗架拆除、卸货、安装、调试**、质检（自检）、管理、保险、税费（ %增值税专用发票）等一切费用。 |
| 付款是否有偏离 |  |
| 技术要求是否有偏离 |  |

2.分项报价表（没有分项报价，报价单无效）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注（含品牌等） |
| 1 | 板框清洗架 |  | 3 | 套 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

**附件一 技术要求**

更换时主体结构不变，变动点位有如下两点：

1. 将现有清洗架单链条传动改为双链条；
2. 水洗限位感应移至滤板支撑臂上方。
3. 板框清洗架需设置单独的控制箱，中标方须提供完整的自控系统源代码（包括但不限于核心算法、通信协议、人机交互模块），系统严禁预留任何未公开的硬件或软件后门。系统所有层级（如管理员权限、调试接口、数据库访问等）不得设置任何未公开的默认密码或硬编码密码。若因技术原因需保留密码，投标方须在交付时提供完整的密码清单及修改流程，并确保采购方可自主重置所有密码。

4、此次更换包含水洗梁、水洗梁支腿，清洗架主体全部配套零部件，清洗架主体采用碳钢材质。