[bookmark: _GoBack]君集环境儒岙、南津桥项目2026年8月-10月
运营药剂采购项目

采购方（甲方）：君集环境科技股份有限公司
供应方（乙方）：

	项目名称
	物料名称
	技术要求
	数量
	送货要求
	单价（元/吨）

	南津桥
项目
	PAC
	固体 含量≥30%
	约70吨 按需
	3-4吨/次 白天
	

	
	乙酸钠
	液体 含量≥25%
	约120吨 按需
	10-15吨/次 夜间
	

	
	次氯酸钠
	液体 含量≥5%
	约15吨 按需
	2吨/次
白天 吨桶
	

	儒岙项目
	次氯酸钠
	液体 含量≥5%
	约30吨 按需
	10吨/次
小型罐车
	

	
	PAC
	液体 含量≥10%
	约60吨 按需
	10吨/次
小型罐车
	

	
	醋酸钠
	固体 含量≥60%
	约36吨 按需
	6吨/次
	

	
	纯碱
	固体 纯度≥99%
	约3吨 按需
	3吨/次
	

	
	备注
	1.报价含13%增值税和运费。合同有效期内如遇国家增值税税率调整，则上述价格应调整为：单价÷（1+13%）*（1+新税率）。
2.合同有效期：2026年7月26日至2026年10月25日。
3.送货地点：（1）南津桥项目：浙江省嵊州市南沿路南津桥泵站，收货人：戴工18271390589。（2）儒岙项目：绍兴市新昌县五王村儒岙污水处理厂。收货人：王润炯17348872327。
4.交货期：接到甲方送货通知后3日内。
5.质保期：6个月。
6.付款方式：月结60天。甲方收到乙方开具的13%增值税专用发票后付款。
7.品质不良的处理详见附件一。


附件一：
技术要求及品质不良处罚标准
	物料名称
	技术要求
	处罚标准

	PAC
	含量≥30%
	每低1%扣100元/吨（不足1%按1%计），少于28%退、换货

	醋酸钠
	含量≥25%
	每低1%扣35元/吨（不足1%按1%计）；
COD每低1万扣20元/吨或退、换货；
氨氮（mg/l）≤20退、换货；
总磷（mg/l）≤1.0退、换货；
密度（20℃）≥1.032，每低0.05扣40元/吨；
水不溶物≤0.3退换货；
7≤PH≤9否则退换货

	次氯酸钠
	含量≥5%
	每低1%扣35元/吨（不足1%按1%计）

	PAC
	含量≥10%
	每低1%扣80元/吨（不足1%按1%计），少于8%退、换货

	醋酸钠
	含量≥60%
	少于60%退、换货

	纯碱
	纯度≥99%
	每低1%扣500元/吨（不足1%按1%计），少于97%退、换货


备注：若药剂投加量较以往明显增加（排除水质影响）,即使前期验收合格，乙方仍应承担甲方增加投放部分的费用。


